"ipaddress" --- IPv4/IPv6 操作库
********************************

**源代码：** Lib/ipaddress.py

======================================================================

"ipaddress" provides the capabilities to create, manipulate and
operate on IPv4 and IPv6 addresses and networks.

该模块中的函数和类可以直接处理与IP地址相关的各种任务，包括检查两个主机
是否在同一个子网中，遍历某个子网中的所有主机，检查一个字符串是否是一个
有效的IP地址或网络定义等等。

这是完整的模块 API 参考—若要查看概述，请见 ipaddress 模块介绍。

Added in version 3.3.


方便的工厂函数
==============

The "ipaddress" module provides factory functions to conveniently
create IP addresses, networks and interfaces:

ipaddress.ip_address(address)

   返回一个 "IPv4Address" 或 "IPv6Address" 对象，取决于作为参数传递的
   IP 地址。可以提供IPv4或IPv6地址，小于 "2**32" 的整数默认被认为是
   IPv4。如果 *address* 不是有效的 IPv4 或 IPv6 地址，则会抛出
   "ValueError"。

   >>> ipaddress.ip_address('192.168.0.1')
   IPv4Address('192.168.0.1')
   >>> ipaddress.ip_address('2001:db8::')
   IPv6Address('2001:db8::')

ipaddress.ip_network(address, strict=True)

   返回一个 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 对象，具体取决于作为参数传
   入的 IP 地址。 *address* 是表示 IP 网址的字符串或整数。 可以提供
   IPv4 或 IPv6 网址；小于 "2**32" 的整数默认被视为 IPv4。 *strict* 会
   被传给 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 构造器。 如果 *address* 不表
   示有效的 IPv4 或 IPv6 网址，或者网络设置了 host 比特位，则会引发
   "ValueError"。

   >>> ipaddress.ip_network('192.168.0.0/28')
   IPv4Network('192.168.0.0/28')

ipaddress.ip_interface(address)

   返回一个 "IPv4Interface" 或 "IPv6Interface" 对象，取决于作为参数传
   递的 IP 地址。 *address* 是代表 IP 地址的字符串或整数。 可以提供
   IPv4 或 IPv6 地址，小于 "2**32" 的整数默认认为是 IPv4。 如果
   *address* 不是有效的IPv4 或 IPv6 地址，则会抛出一个 "ValueError"。

这些方便的函数的一个缺点是需要同时处理IPv4和IPv6格式，这意味着提供的错
误信息并不精准，因为函数不知道是打算采用IPv4还是IPv6格式。更详细的错误
报告可以通过直接调用相应版本的类构造函数来获得。


IP 地址
=======


地址对象
--------

"IPv4Address" 和 "IPv6Address" 对象有很多共同的属性。一些只对IPv6 地址
有意义的属性也在 "IPv4Address" 对象实现，以便更容易编写正确处理两种 IP
版本的代码。地址对象是 *可哈希的*，所以它们可以作为字典中的键来使用。

class ipaddress.IPv4Address(address)

   构造一个 IPv4 地址。 如果 *address* 不是一个有效的 IPv4 地址，会抛
   出 "AddressValueError" 。

   以下是有效的 IPv4 地址：

   1. 以十进制小数点表示的字符串，由四个十进制整数组成，范围为0--255，
      用点隔开(例如 "192.168.0.1" )。每个整数代表地址中的八位（一个字
      节）。不允许使用前导零，以免与八进制表示产生歧义。

   2. 一个32位可容纳的整数。

   3. 一个长度为 4 的封装在 "bytes" 对象中的整数(高位优先)。

   >>> ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1')
   IPv4Address('192.168.0.1')
   >>> ipaddress.IPv4Address(3232235521)
   IPv4Address('192.168.0.1')
   >>> ipaddress.IPv4Address(b'\xC0\xA8\x00\x01')
   IPv4Address('192.168.0.1')

   在 3.8 版本发生变更: 前导零可被接受，即使是在可能与八进制表示混淆的
   情况下也会被接受。

   在 3.9.5 版本发生变更: 前导零不再被接受，并且会被视作错误。IPv4地址
   字符串现在严格按照glibc的 "inet_pton()" 函数进行解析。

   version

      合适的版本号：IPv4为 "4" ，IPv6为 "6" 。

      在 3.14 版本发生变更: 在类上可用。

   max_prefixlen

      在该版本的地址表示中，比特数的总数：IPv4为 "32" ；IPv6为 "128"
      。

      前缀定义了地址中的前导位数量，通过比较来确定一个地址是否是网络的
      一部分。

      在 3.14 版本发生变更: 在类上可用。

   compressed

   exploded

      以点符号分割十进制表示的字符串。表示中不包括前导零。

      由于IPv4没有为八位数设为零的地址定义速记符号，这两个属性始终与
      IPv4地址的 "str(addr)" 相同。暴露这些属性使得编写能够处理IPv4和
      IPv6地址的显示代码变得更加容易。

   packed

      这个地址的二进制表示——一个适当长度的 "bytes" 对象（最高的八位在
      最前）。  对于 IPv4 来说是 4 字节，对于 IPv6 来说是 16 字节。

   reverse_pointer

      IP地址的反向DNS PTR记录的名称，例如:

         >>> ipaddress.ip_address("127.0.0.1").reverse_pointer
         '1.0.0.127.in-addr.arpa'
         >>> ipaddress.ip_address("2001:db8::1").reverse_pointer
         '1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa'

      这是可用于执行PTR查询的名称，而不是已解析的主机名本身。

      Added in version 3.5.

   is_multicast

      如果该地址被保留用作多播用途，返回 "True" 。关于多播地址，请参见
      **RFC 3171** （IPv4）和 **RFC 2373** （IPv6）。

   is_private

      如果地址被 iana-ipv4-special-registry (针对 IPv4) 或 iana-ipv6
      -special-registry (针对 IPv6) 定义为非全局可用则为 "True"，例外
      情况如下：

      * 对于共享地址空间 ("100.64.0.0/10") "is_private" 为 "False"

      * 对于映射 IPv4 的 IPv6 地址来说 "is_private" 值由下层 IPv4 地址
        的语义决定并且以下条件将保持成立 (见
        "IPv6Address.ipv4_mapped"):

           address.is_private == address.ipv4_mapped.is_private

      "is_private" 具有与 "is_global" 相反的值，除了对于共享的地址空间
      （即 "100.64.0.0/10" 范围）来说它们均为 "False"。

      在 3.13 版本发生变更: 修复了一些误报和漏报。

      * "192.0.0.0/24" 被视为私有但 "192.0.0.9/32" 和 "192.0.0.10/32"
        除外（之前：只有 "192.0.0.0/29" 子范围被视为私有）。

      * "64:ff9b:1::/48" 被视为私有。

      * "2002::/16" 被视为私有。

      * 在 "2001::/23" 中存在例外（其余范围被视为私有）:
        "2001:1::1/128", "2001:1::2/128", "2001:3::/32",
        "2001:4:112::/48", "2001:20::/28", "2001:30::/28"。 这些例外不
        被视为私有。

   is_global

      如果地址被 iana-ipv4-special-registry (针对 IPv4) 或 iana-ipv6
      -special-registry (针对 IPv6) 定义为全局可用则为 "True"，例外情
      况如下：

      对于映射 IPv4 的 IPv6 地址来说 "is_private" 值由下层 IPv4 地址的
      语义决定并且以下条件将保持成立 (见 "IPv6Address.ipv4_mapped"):

         address.is_global == address.ipv4_mapped.is_global

      "is_global" 具有与 "is_private" 相反的值，除了对于共享的地址空间
      （即 "100.64.0.0/10" 范围）来说它们均为 "False"。

      Added in version 3.4.

      在 3.13 版本发生变更: 修复了一些误报和漏报，请参阅 "is_private"
      了解详情。

   is_unspecified

      当地址未指定时为 "True"。参见 **RFC 5735** (IPv4) 或 **RFC
      2373** (IPv6)。

   is_reserved

      若该地址被 IETF 标记为保留地址，则返回 "True"。对于 IPv4 地址，
      仅 "240.0.0.0/4" 这个 "Reserved" (保留) 地址块属于此类；对于
      IPv6 地址，则包含所有被 分配 为 "Reserved by IETF" (由 IETF 保留
      ) 供未来使用的地址。

      备注:

        对于 IPv4 地址，"is_reserved" 的判定与 iana-ipv4-special-
        registry 中"协议保留"（"Reserved-by-Protocol"）列的地址块值无
        关。

      小心:

        对于 IPv6 地址，前站点本地作用域地址前缀 "fec0::/10" 目前已从
        该列表中排除（相关说明参见 "is_site_local" 属性和 **RFC 3879**
        文档）。

   is_loopback

      如果该地址为一个回环地址，返回 "True" 。关于回环地址，请见 **RFC
      3330** （IPv4）和 **RFC 2373** （IPv6）。

   is_link_local

      如果该地址被保留用于本地链接则为 "True"。 参见 **RFC 3927**。

   ipv6_mapped

      "IPv4Address" 对象代表已映射 IPv4 的 IPv6 地址。 参见 **RFC
      4291**。

      Added in version 3.13.

IPv4Address.__format__(fmt)

   返回一个IP地址的字符串表示，由一个明确的格式字符串控制。*fmt* 可以
   是以下之一: "'s'"，默认选项，相当于 "str()"，"'b'" 用于零填充的二进
   制字符串，"'X'" 或者 "'x'" 用于大写或小写的十六进制表示，或者 "'n'"
   相当于 "'b'" 用于 IPv4 地址和 "'x'" 用于 IPv6 地址。 对于二进制和十
   六进制表示法，可以使用形式指定器 "'#'" 和分组选项 "'_'"。
   "__format__" 被 "format"、 "str.format" 和 f 字符串使用。

   >>> format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   '192.168.0.1'
   >>> '{:#b}'.format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   '0b11000000101010000000000000000001'
   >>> f'{ipaddress.IPv6Address("2001:db8::1000"):s}'
   '2001:db8::1000'
   >>> format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'), '_X')
   '2001_0DB8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
   >>> '{:#_n}'.format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'))
   '0x2001_0db8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'

   Added in version 3.9.

class ipaddress.IPv6Address(address)

   构造一个 IPv6 地址。 如果 *address* 不是一个有效的 IPv6 地址，会抛
   出 "AddressValueError" 。

   以下是有效的 IPv6 地址：

   1. 一个由八组四个十六进制数字组成的字符串，每组表示 16 位。以冒号分
      隔。这可以描述为 *展开* （完整书写）形式。此字符串也可以被 *压缩
      * （简写形式）。详见 **RFC 4291**。例如，
      ""0000:0000:0000:0000:0000:0abc:0007:0def"" 可以被压缩为
      ""::abc:7:def""。

      可选地，该字符串也可以有一个作用域区域 ID，用后缀 "%scope_id" 表
      示。如果存在，作用域 ID 必须是非空的，并且不能包含 "%"。详见
      **RFC 4007**。例如，"fe80::1234%1" 可以标识节点第一条链路上的地
      址 "fe80::1234"。

   2. 适合 128 位的整数。

   3. 一个打包在长度为 16 字节的大端序 "bytes" 对象中的整数。

   >>> ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000')
   IPv6Address('2001:db8::1000')
   >>> ipaddress.IPv6Address('ff02::5678%1')
   IPv6Address('ff02::5678%1')

   compressed

   地址表示的简短形式，省略了组中的前导零，完全由零组成的最长的组序列
   被折叠成一个空组。

   这也是 "str(addr)" 对IPv6地址返回的值。

   exploded

   地址的长形式表示，包括所有前导零和完全由零组成的组。

   关于以下属性和方法，请参见 "IPv4Address" 类的相应文档。

   packed

   reverse_pointer

   version

   max_prefixlen

   is_multicast

   is_private

   is_global

      Added in version 3.4.

   is_unspecified

   is_reserved

   is_loopback

   is_link_local

   is_site_local

      如果地址被保留用于本地站点则为 "True"。 请注意本地站点地址空间已
      被 **RFC 3879** 弃用。 请使用 "is_private" 来检测此地址是否位于
      **RFC 4193** 所定义的本地唯一地址空间中。

   ipv4_mapped

      对于看起来是 IPv4 映射地址（以 "::FFFF/96" 开头）的地址，此属性
      将返回嵌入的 IPv4 地址。对于任何其他地址，此属性为 "None"。

   scope_id

      对于 **RFC 4007** 定义的作用域地址，此属性以字符串的形式确定地址
      所属的作用域的特定区域。当没有指定作用域时，该属性将是 "None"。

   sixtofour

      对于看起来是 6to4 的地址（以 "2002::/16" 开头），如 **RFC 3056**
      所定义的，此属性将返回嵌入的 IPv4 地址。 对于任何其他地址，该属
      性将是 "None"。

   teredo

      对于看起来是 **RFC 4380** 定义的Teredo地址（以 "2001::/32" 开头
      ）的地址，此属性将返回嵌入式IP地址对 "(server, client)"。 对于任
      何其他地址，该属性将是 "None"。

IPv6Address.__format__(fmt)

   请参考 "IPv4Address" 中对应的方法文档。

   Added in version 3.9.


转换为字符串和整数
------------------

要与套接字模块等网络接口互操作，地址必须转换为字符串或整数。可以使用
"str()" 和 "int()" 内置函数来实现:

   >>> str(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   '192.168.0.1'
   >>> int(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
   3232235521
   >>> str(ipaddress.IPv6Address('::1'))
   '::1'
   >>> int(ipaddress.IPv6Address('::1'))
   1

请注意，IPv6 作用域地址被转换为整数时不包含作用域区域 ID。


运算符
------

地址对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容对象之间应用（
即IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。


比较运算符
~~~~~~~~~~

地址对象可以用通常的一组比较运算符进行比较。具有不同作用域区域 ID 的相
同 IPv6 地址是不相等的。一些例子:

   >>> IPv4Address('127.0.0.2') > IPv4Address('127.0.0.1')
   True
   >>> IPv4Address('127.0.0.2') == IPv4Address('127.0.0.1')
   False
   >>> IPv4Address('127.0.0.2') != IPv4Address('127.0.0.1')
   True
   >>> IPv6Address('fe80::1234') == IPv6Address('fe80::1234%1')
   False
   >>> IPv6Address('fe80::1234%1') != IPv6Address('fe80::1234%2')
   True


算术运算符
~~~~~~~~~~

整数可以被添加到地址对象或从地址对象中减去。 一些例子:

   >>> IPv4Address('127.0.0.2') + 3
   IPv4Address('127.0.0.5')
   >>> IPv4Address('127.0.0.2') - 3
   IPv4Address('126.255.255.255')
   >>> IPv4Address('255.255.255.255') + 1
   Traceback (most recent call last):
     File "<stdin>", line 1, in <module>
   ipaddress.AddressValueError: 4294967296 (>= 2**32) is not permitted as an IPv4 address


IP网络的定义
============

"IPv4Network" 和 "IPv6Network" 对象提供了一个定义和检查IP网络定义的机
制。一个网络定义由一个 *掩码* 和一个 *网络地址* 组成，因此定义了一个IP
地址的范围，当用掩码屏蔽（二进制AND）时，等于网络地址。 例如，一个带有
掩码 "255.255.255.0" 和网络地址 "192.168.1.0" 的网络定义由包括
"192.168.1.0" 到 "192.168.1.255" 的IP地址组成。


前缀、网络掩码和主机掩码
------------------------

有几种相等的方法来指定IP网络掩码。 *前缀* "/<nbits>" 是一个符号，表示
在网络掩码中设置了多少个高阶位。 一个 *网络掩码* 是一个设置了一定数量
高阶位的IP地址。 因此，前缀 "/24" 等同于IPv4中的网络掩码
"255.255.255.0" 或IPv6中的网络掩码 "ffff:ff00::" 。 此外，*主机掩码*
是 *网络掩码* 的逻辑取反，有时被用来表示网络掩码（例如在Cisco访问控制
列表中）。 在IPv4中，相当于主机掩码 "0.0.0.255" 的是 "/24" 。


网络对象
--------

所有由地址对象实现的属性也由网络对象实现。 此外，网络对象还实现了额外
的属性。所有这些在 "IPv4Network" 和 "IPv6Network" 之间是共同的，所以为
了避免重复，它们只在 "IPv4Network" 中记录。网络对象是 *hashable*，所以
它们可以作为字典中的键使用。

class ipaddress.IPv4Network(address, strict=True)

   构建一个 IPv4 网络定义。 *address* 可以是以下之一：

   1. 一个由 IP 地址和可选掩码组成的字符串，用斜线  ("/") 分开。 IP 地
      址是网络地址，掩码可以是一个单一的数字，这意味着它是一个 *前缀*
      ，或者是一个 IPv4 地址的字符串表示。 如果是后者，如果掩码以非零
      字段开始，则被解释为 *网络掩码*，如果以零字段开始，则被解释为 *
      主机掩码*，唯一的例外是全零的掩码被视为 *网络掩码*。 如果没有提
      供掩码，它就被认为是 "/32"。

      例如，以下的 *地址* 描述是等同的: "192.168.1.0/24"，
      "192.168.1.0/255.255.255.0" 和 "192.168.1.0/0.0.0.255"。

   2. 一个可转化为32位的整数。 这相当于一个单地址的网络，网络地址是
      *address*，掩码是 "/32"。

   3. 一个整数被打包成一个长度为 4 的大端序 "bytes" 对象。 其解释类似
      于一个整数 *address*。

   4. 由一个地址描述和一个网络掩码组成的二元组，其中地址描述是一个字符
      串、一个 32 位整数、一个 4 字节打包整数，或是一个现有的
      "IPv4Address" 对象；而网络掩码是一个代表前缀长度的整数 (例如
      "24") 或是一个代表前缀掩码的字符串 (例如 "255.255.255.0")。

   如果 *address* 不是一个有效的 IPv4 地址则会引发 "AddressValueError"
   。 如果掩码不是有效的 IPv4 地址则会引发 "NetmaskValueError"。

   如果 *strict* 是 "True"，并且在提供的地址中设置了主机位，那么
   "ValueError" 将被触发。 否则，主机位将被屏蔽掉，以确定适当的网络地
   址。

   除非另有说明，如果参数的 IP 版本与 "self" 不兼容，所有接受其他网络/
   地址对象的网络方法都将引发 "TypeError"。

   在 3.5 版本发生变更: 为*address*构造函数参数添加了双元组形式。

   version

   max_prefixlen

      请参考 "IPv4Address" 中的相应属性文档。

   is_multicast

   is_private

   is_unspecified

   is_reserved

   is_loopback

   is_link_local

      如果这些属性对网络地址和广播地址都是True，那么它们对整个网络来说
      就是True。

   network_address

      网络的网络地址。网络地址和前缀长度一起唯一地定义了一个网络。

   broadcast_address

      网络的广播地址。发送到广播地址的数据包应该被网络上的每台主机所接
      收。

   hostmask

      主机掩码，作为一个 "IPv4Address" 对象。

   netmask

      网络掩码，作为一个 "IPv4Address" 对象。

   with_prefixlen

   compressed

   exploded

      网络的字符串表示，其中掩码为前缀符号。

      "with_prefixlen" 和 "compressed" 总是与 "str(network)" 相同，
      "exploded" 使用分解形式的网络地址。

   with_netmask

      网络的字符串表示，掩码用网络掩码符号表示。

   with_hostmask

      网络的字符串表示，其中的掩码为主机掩码符号。

   num_addresses

      网络中的地址总数。

   prefixlen

      网络前缀的长度，以比特为单位。

   hosts()

      返回一个网络中可用主机的迭代器。 可用的主机是属于该网络的所有IP
      地址，除了网络地址本身和网络广播地址。 对于掩码长度为31的网络，
      网络地址和网络广播地址也包括在结果中。掩码为32的网络将返回一个包
      含单一主机地址的列表。

      >>> list(ip_network('192.0.2.0/29').hosts())
      [IPv4Address('192.0.2.1'), IPv4Address('192.0.2.2'),
       IPv4Address('192.0.2.3'), IPv4Address('192.0.2.4'),
       IPv4Address('192.0.2.5'), IPv4Address('192.0.2.6')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/31').hosts())
      [IPv4Address('192.0.2.0'), IPv4Address('192.0.2.1')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.1/32').hosts())
      [IPv4Address('192.0.2.1')]

   overlaps(other)

      如果这个网络部分或全部包含在*other*中，或者*other*全部包含在这个
      网络中，则为 "True"。

   address_exclude(network)

      计算从这个网络中移除给定的 *network* 后产生的网络定义。 返回一个
      网络对象的迭代器。 如果 *network* 不完全包含在这个网络中则会引发
      "ValueError"。

      >>> n1 = ip_network('192.0.2.0/28')
      >>> n2 = ip_network('192.0.2.1/32')
      >>> list(n1.address_exclude(n2))
      [IPv4Network('192.0.2.8/29'), IPv4Network('192.0.2.4/30'),
       IPv4Network('192.0.2.2/31'), IPv4Network('192.0.2.0/32')]

   subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

      根据参数值，加入的子网构成当前的网络定义。 *prefixlen_diff* 是我
      们的前缀长度应该增加的数量。 *new_prefix* 是所需的子网的新前缀；
      它必须大于我们的前缀。 必须设置 *prefixlen_diff* 和 *new_prefix*
      中的一个，且只有一个。 返回一个网络对象的迭代器。

      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets())
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(prefixlen_diff=2))
      [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
       IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=26))
      [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
       IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=23))
      Traceback (most recent call last):
        File "<stdin>", line 1, in <module>
          raise ValueError('new prefix must be longer')
      ValueError: new prefix must be longer
      >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=25))
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]

   supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

      包含这个网络定义的超级网，取决于参数值。 *prefixlen_diff* 是我们
      的前缀长度应该减少的数量。 *new_prefix* 是超级网的新前缀；它必须
      比我们的前缀小。 必须设置 *prefixlen_diff* 和 *new_prefix* 中的
      一个，而且只有一个。 返回一个单一的网络对象。

      >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet()
      IPv4Network('192.0.2.0/23')
      >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(prefixlen_diff=2)
      IPv4Network('192.0.0.0/22')
      >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(new_prefix=20)
      IPv4Network('192.0.0.0/20')

   subnet_of(other)

      如果这个网络是*other*的子网，则返回 "True"。

      >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
      >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
      >>> b.subnet_of(a)
      True

      Added in version 3.7.

   supernet_of(other)

      如果这个网络是*other*的超网，则返回 "True"。

      >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
      >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
      >>> a.supernet_of(b)
      True

      Added in version 3.7.

   compare_networks(other)

      将这个网络与 *other* 进行比较。 在这个比较中，只考虑网络地址；不
      考虑主机位。 返回 "-1"、"0" 或 "1"。

      >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.2/32'))
      -1
      >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.0/32'))
      1
      >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.1/32'))
      0

      自 3.7 版本弃用: 它使用与"<"、"=="和">"相同的排序和比较算法。

class ipaddress.IPv6Network(address, strict=True)

   构建一个 IPv6 网络定义。 *address* 可以是以下之一：

   1. 一个由IP地址和可选前缀长度组成的字符串，用斜线（ "/"）分开。 IP
      地址是网络地址，前缀长度必须是一个数字，即*prefix*。 如果没有提
      供前缀长度，就认为是 "/128"。

      请注意，目前不支持扩展的网络掩码。 这意味着 "2001:db00::0/24" 是
      一个有效的参数，而 "2001:db00::0/ffff:ff00::" 不是。

   2. 一个适合128位的整数。 这相当于一个单地址网络，网络地址是
      *address*，掩码是 "/128"。

   3. 一个整数被打包成一个长度为 16 的大端序 "bytes" 对象。 其解释类似
      于一个整数的 *address*。

   4. 由一个地址描述和一个网络掩码组成的二元组，其中地址描述是一个字符
      串、一个 128 位整数、一个 16 字节打包整数，或是一个现有的
      "IPv6Address" 对象；而网络掩码是一个代表前缀长度的整数。

   如果 *address* 不是一个有效的 IPv6 地址则会引发 "AddressValueError"
   。 如果掩码对 IPv6 地址无效则会引发 "NetmaskValueError"。

   如果 *strict* 是 "True"，并且在提供的地址中设置了主机位，那么
   "ValueError" 将被触发。 否则，主机位将被屏蔽掉，以确定适当的网络地
   址。

   在 3.5 版本发生变更: 为*address*构造函数参数添加了双元组形式。

   version

   max_prefixlen

   is_multicast

   is_private

   is_unspecified

   is_reserved

   is_loopback

   is_link_local

   network_address

   broadcast_address

   hostmask

   netmask

   with_prefixlen

   compressed

   exploded

   with_netmask

   with_hostmask

   num_addresses

   prefixlen

   hosts()

      返回一个网络中可用主机的迭代器。 可用的主机是属于该网络的所有IP
      地址，除了Subnet-Router任播的地址。 对于掩码长度为127的网络，子
      网-路由器任播地址也包括在结果中。掩码为128的网络将返回一个包含单
      一主机地址的列表。

   overlaps(other)

   address_exclude(network)

   subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

   supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

   subnet_of(other)

   supernet_of(other)

   compare_networks(other)

      请参考 "IPv4Network" 中的相应属性文档。

   is_site_local

      该属性如果对网络地址和广播地址都为真值则对整个网络来说就为真值。


运算符
------

网络对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容的对象之间应用
（例如，IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。


逻辑运算符
~~~~~~~~~~

网络对象可以用常规的逻辑运算符集进行比较。网络对象首先按网络地址排序，
然后按网络掩码排序。


迭代
~~~~

网络对象可以被迭代，以列出属于该网络的所有地址。 对于迭代，*所有* 主机
都会被返回，包括不可用的主机（对于可用的主机，使用 "hosts()" 方法）。
一个例子:

   >>> for addr in IPv4Network('192.0.2.0/28'):
   ...     addr
   ...
   IPv4Address('192.0.2.0')
   IPv4Address('192.0.2.1')
   IPv4Address('192.0.2.2')
   IPv4Address('192.0.2.3')
   IPv4Address('192.0.2.4')
   IPv4Address('192.0.2.5')
   IPv4Address('192.0.2.6')
   IPv4Address('192.0.2.7')
   IPv4Address('192.0.2.8')
   IPv4Address('192.0.2.9')
   IPv4Address('192.0.2.10')
   IPv4Address('192.0.2.11')
   IPv4Address('192.0.2.12')
   IPv4Address('192.0.2.13')
   IPv4Address('192.0.2.14')
   IPv4Address('192.0.2.15')


作为地址容器的网络
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

网络对象可以作为地址的容器。 一些例子:

   >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[0]
   IPv4Address('192.0.2.0')
   >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[15]
   IPv4Address('192.0.2.15')
   >>> IPv4Address('192.0.2.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
   True
   >>> IPv4Address('192.0.3.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
   False


接口对象
========

接口对象是 *hashable* 的，所以它们可以作为字典中的键使用。

class ipaddress.IPv4Interface(address)

   构建一个 IPv4 接口。 *address* 的含义与 "IPv4Network" 构造器中的一
   样，不同之处在于任意主机地址总是会被接受。

   "IPv4Interface" 是 "IPv4Address" 的一个子类，所以它继承了该类的所有
   属性。 此外，还有以下属性可用：

   ip

      地址（"IPv4Address"）没有网络信息。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.ip
      IPv4Address('192.0.2.5')

   network

      该接口所属的网络（"IPv4Network"）。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.network
      IPv4Network('192.0.2.0/24')

   with_prefixlen

      用前缀符号表示的接口与掩码的字符串。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.with_prefixlen
      '192.0.2.5/24'

   with_netmask

      带有网络的接口的网络掩码字符串表示。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.with_netmask
      '192.0.2.5/255.255.255.0'

   with_hostmask

      带有网络的接口的主机掩码字符串表示。

      >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
      >>> interface.with_hostmask
      '192.0.2.5/0.0.0.255'

class ipaddress.IPv6Interface(address)

   构建一个 IPv6 接口。 *address* 的含义与 "IPv6Network" 构造器中的一
   样，不同之处在于任意主机地址总是会被接受。

   "IPv6Interface" 是 "IPv6Address" 的一个子类，所以它继承了该类的所有
   属性。 此外，还有以下属性可用：

   ip

   network

   with_prefixlen

   with_netmask

   with_hostmask

      请参考 "IPv4Interface" 中的相应属性文档。


运算符
------

接口对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容的对象之间应用
（即IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。


逻辑运算符
~~~~~~~~~~

接口对象可以用通常的逻辑运算符集进行比较。

对于相等比较（"==" 和 "!="），IP地址和网络都必须是相同的对象才会相等。
一个接口不会与任何地址或网络对象相等。

对于排序 ("<"、">" 等)，规则是不同的。 具有相同 IP 版本的接口和地址对
象可以被比较，而地址对象总是在接口对象之前排序。 两个接口对象首先通过
它们的网络进行比较，如果它们是相同的，则通过它们的 IP 地址进行比较。


其他模块级别函数
================

该模块还提供以下模块级函数：

ipaddress.v4_int_to_packed(address)

   以网络（大端序）顺序将一个地址表示为 4 个打包的字节。*address* 是一
   个 IPv4 IP 地址的整数表示。 如果整数是负数或太大而不满足 IPv4 IP 地
   址要求，会触发一个 "ValueError"。

   >>> ipaddress.ip_address(3221225985)
   IPv4Address('192.0.2.1')
   >>> ipaddress.v4_int_to_packed(3221225985)
   b'\xc0\x00\x02\x01'

ipaddress.v6_int_to_packed(address)

   以网络（大端序）顺序将一个地址表示为 16 个打包的字节。*address* 是
   一个 IPv6 IP 地址的整数表示。 如果整数是负数或太大而不满足 IPv6 IP
   地址要求，会触发一个 "ValueError"。

ipaddress.summarize_address_range(first, last)

   给出第一个和最后一个 IP 地址，返回总结的网络范围的迭代器。 *first*
   是范围内的第一个 "IPv4Address" 或 "IPv6Address"，*last* 是范围内的
   最后一个 "IPv4Address" 或 "IPv6Address"。 如果 *first* 或 *last* 不
   是IP地址或不是同一版本则会引发 "TypeError"。 如果 *last* 不大于
   *first*，或者 *first* 的地址版本不是 4 或 6 则会引发 "ValueError"。

   >>> [ipaddr for ipaddr in ipaddress.summarize_address_range(
   ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.0'),
   ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.130'))]
   [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/31'), IPv4Network('192.0.2.130/32')]

ipaddress.collapse_addresses(addresses)

   返回一个已合并的 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 对象的迭代器。
   *addresses* 是一个 "IPv4Network" 或 "IPv6Network" 对象的 *iterable*
   。 如果 *addresses* 包含混合版本的对象则会引发 "TypeError"。

   >>> [ipaddr for ipaddr in
   ... ipaddress.collapse_addresses([ipaddress.IPv4Network('192.0.2.0/25'),
   ... ipaddress.IPv4Network('192.0.2.128/25')])]
   [IPv4Network('192.0.2.0/24')]

ipaddress.get_mixed_type_key(obj)

   返回一个适合在网络和地址之间进行排序的键。 地址和网络对象在默认情况
   下是不可排序的；它们在本质上是不同的，所以表达式:

      IPv4Address('192.0.2.0') <= IPv4Network('192.0.2.0/24')

   doesn't make sense.  There are some times however, where you may
   wish to have "ipaddress" sort these anyway.  If you need to do
   this, you can use this function as the *key* argument to
   "sorted()".

   *obj* 是一个网络或地址对象。


自定义异常
==========

为了支持来自类构造函数的更具体的错误报告，模块定义了以下异常：

exception ipaddress.AddressValueError(ValueError)

   与地址有关的任何数值错误。

exception ipaddress.NetmaskValueError(ValueError)

   与网络掩码有关的任何数值错误。
